Author: Токей-Ито

Интересные факты о соборе

Собор перестраивали два раза.
Храм виден издалека, хорошо он просматривается с рек Тузлов и Аксай, которые омывают возвышенность, где расположен Новочеркасск.
Колокольня поднимается ввысь на 74,7 метра. Высота купола стоит в России на седьмом месте .
Нижняя часть храма—усыпальница, освящена в честь Покрова Богородицы. Здесь находятся саркофаги в которых покоятся останки генералов - героев войны . Здесь же обусловлена крестильня . Глубина подвала составляет 15м, подземный ход из него ведёт в Дом офицеров.
Новочеркасский кафедральный собор называют «Второе солнце Дона»

Содержание:
Первый вариант собора
Второй вариант собора
Третий вариант собора
Интересные факты о соборе

ГБОУ РО «Таганрогский педагогический лицей-интернат»

Математика в архитектуре

Новочеркасский Вознесенский кафедральный собор

Чебан Ульяна 9 «Б» класса
Научный руководитель: учитель математики Юнусова Наталья Александровна

Третий вариант собора

Второй вариант собора

Первый вариант собора

В 1896 году комиссия вдруг обнаружила 600 тысяч кирпичей, которые по всем документам должны были уже находиться в основании фундамента. Стали разбираться и выяснили, что фундамент получился меньше, чем проектировал Ященко. Военное министерство, тщательно проанализировав ситуацию, обнаружило ошибки в размерах и глубине закладки фундамента, так что строящееся здание грозило разорвать его. Во избежание беды собор перепроектировали — в частности, заменив кирпичные своды на железобетонные, что существенно облегчило всю конструкцию.
В 1902 году петербургская комиссия подписала акт о приемке церковного здания. Оставалось выполнить внутреннюю отделку, на которую ушло еще три года.

Восстановить Вознесенский храм предполагалось за два года. Но дальше дело опять застопорилось. Снова на много лет начались проверки и экспертизы, выдвигались различные решения. На то время здание Вознесенского собора уже обошлось в три с половиной миллиона рублей. Дело закончилось резолюцией Военного совета, где взвесили все «за» и «против» и постановили: обрушившийся собор разобрать, потратив на это не более 106 тысяч рублей за два года.
Они также пришли к выводу, что все работы выполнены на совесть. И в 1857 году строительство собора возобновилось. Оно шло очень медленно, и вскоре стало ясно, что церковь не удастся закончить к намеченной дате — 1 октября 1861 года. Срок перенесли на 1 июля 1863 года. Но, как ни старались, не успели и к этому числу. А в полночь с 10 на 11 июля главный купол собора обрушился во внутрь и увлек за собой еще часть одного из малых куполов и 5 боковых сводов.

Первый проект храма по просьбе Донского атамана М.И.Платова разработал архитектор Алоизий Иванович Русско. Возглавил работы по строительству его брат Иероним Иванович Русско. По представленному проекту, собор в Новочеркасске должен был напоминать Собор Св. Петра в Риме. Строители храма постоянно ощущали нехватку средств. Строительные работы велись только тогда, когда были деньги. Также тормозило строительство постоянная смена архитекторов и проволочки с разрешением в Петербурге принципиальных проектных вопросов. В 1846 г. во время возведения куполов произошло обрушение здания, одной из причин которого было признано использование пористого местного известняка для удешевления строительства.