**Этапы внутренней отделки дачного домика**

**своими руками**


**(бюджетный вариант)**

**1. Мониторинг сайтов строительных магазинов г. Таганрога, изучение ассортимента и подбор необходимых материалов.**



**2. Выполнение замеров помещений и вычисление необходимых площадей с помощью формул**

**Sпола = Sпотолка = Sпрямоугольника**

**S = b · c**

Теорема Пифагора 

**c2 = a2 + b2**

Формула площади трапеции. **S = ·h**

**Sбок = Р· a**

**Sбок = ( 2b + 2c ) · a,**

**3. Составление сметы планируемой отделки.**







**Выбранные материалы**



Ламинат коллекции Kronospan 32 класс



Потолочная плита "Париж-2"



Самоклеящиеся мягкие 3D панели ООО Декор Трейдинг Доска



Краска интерьерная VLG ВДАК-203 12 кг

Колеровочная краска Dufa Vollton und Abtonfarbe D230



|  |  |
| --- | --- |
| **Строительные материалы** | **Стоимость материалов** |
| Ламинат коллекции Kronospan 32 класс, | 29948,92 руб. |
| Потолочная плита "Париж-2" и потолочные плинтусы | 13580 руб. |
| Самоклеящиеся мягкие 3D панели ООО Декор Трейдинг | 13000 руб. |
| Краска интерьерная VLG ВДАК-203 | 6420 руб. |
| ИТОГО  (включая доставки) | 64200 руб. |

**В таком доме хочется жить!!!!**



Красиво оформленный дачный дом дарит своим владельцам чувство комфорта и уюта.

Поэтому обустройству дачного домика следует уделить особое внимание.

Важно подобрать максимально подходящие отделочные материалы, которые окажутся и красивыми, и практичными в эксплуатации.

Давайте с вами поучаствуем в преображении такого домика!

Выделим основные этапы данной внутренней отделки.

